Дата 07.06.2018

Координаты точки по чертежу КР-0027-18, колесо построено на ½ поля допуска

**Точка 1**

x = 0.000000 мм

y = 0.000000 мм

**Точка 2**

x = 60.135000 мм

y = -3.835000 мм

**Точка 3**

x = 91.302846 мм

y = -3.835000 мм

**Точка 4**

x = 93.234698 мм

y = -2.352638 мм

**Точка 5**

x = 95.449808 мм

y = 5.914268 мм

**Точка 6**

x = 140.199198 мм

y = 43.382273 мм

**Точка 7**

x = 261.519673 мм

y = 53.735934 мм

**Точка 8**

x = 288.214011 мм

y = 35.001932 мм

**Точка 9**

x = 297.592750 мм

y = 0.000000 мм

**Точка 10**

x = 298.450000 мм

y = 139.700000 мм

**Точка 11**

x = 298.450000 мм

y = 134.460000 мм

**Точка 12**

x = 298.982354 мм

y = 133.927646 мм

**Точка 13**

x = 304.800000 мм

y = 127.600000 мм

**Точка 14**

x = 304.800000 мм

y = 127.200000 мм

**Точка 15**

x = 298.982354 мм

y = 120.872354 мм

**Точка 16**

x = 298.450000 мм

y = 120.340000 мм

**Точка 17**

x = 298.450000 мм

y = 118.110000 мм

**Точка 18**

x = 291.793969 мм

y = 93.269353 мм

**Точка 19**

x = 267.929798 мм

y = 74.452204 мм

**Точка 20**

x = 152.071656 мм

y = 71.393465 мм

**Точка 21**

x = 101.661934 мм

y = 109.027763 мм

**Точка 22**

x = 93.234698 мм

y = 140.478638 мм

**Точка 23**

x = 91.302846 мм

y = 141.961000 мм

**Точка 24**

x = 60.135000 мм

y = 141.961000 мм